AT+CIPMODE=0

AT+CIPMUX=0

AT+CGATT?

AT+CGATT=1

//AT+CSTT="zap.tim.com.br","tim","tim"

AT+CSTT="**Iot4u.br**","arqia","arqia"

AT+CIICR

AT+CIFSR

AT+SAPBR=1,1

AT+SAPBR=2,1

AT+HTTPINIT

AT+HTTPPARA=CID,1

AT+HTTPPARA=URL,http://api.thingspeak.com/update?api\_key=W1VFHL833HBN44JQ&field1=25

AT+HTTPDATA=192,15000

AT+HTTPACTION=0

AT+HTTPREAD

AT+HTTPTERM